**Kortfattet oversigt over krav i Asbestbekendtgørelsen til visse typer asbestarbejde og arbejde med risiko for asbeststøv**

[Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 744 af 18. juni 2024 om asbest i arbejdsmiljø](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/asbest-744/)

Asbestbekendtgørelsen gælder for

1. asbestarbejde, og for
2. arbejde i øvrigt, hvor der er risiko for udsættelse for asbeststøv.

**NB Fortag altid en risikovurdering af det arbejde der skal udføres. Fx vil mange af kravene om foranstaltninger ved ”Arbejde i øvrigt hvor der er risiko for** **udsættelse for asbeststøv” afhænge af resultat af jeres risikovurdering. Vær her især opmærksom på de afkrydsninger som er i parentes.**

Se også [Arbejdstilsynets hjemmeside under ”Asbest i arbejdsmiljøet](https://at.dk/arbejdsmiljoe/asbest/asbest-i-arbejdsmiljoeet)” og [Asbesthuset](https://asbest-huset.dk/)

|  | **Asbestarbejde**  | **Arbejde i øvrigt**  |
| --- | --- | --- |
|  | **Bestemmelser i** [Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 744 af 18. juni 2024 om asbest i arbejdsmiljø](https://at.dk/regler/bekendtgoerelser/asbest-744/) **som træder i kraft ved arbejdsprocesser nævnt i kolonnerne**  | **Nedrivningindvendig af asbestholdigt materiale (As beststøv i væsentligt omfang)** | **Nedrivning, udvendig, andet med risiko, fx nedtagning af flere end 4-6 asbestholdige bølgeplader**  | **Oprydning efter brande, og om-fattende storm skader** | **Fjernelse af** **asbestforurenet materi-ale,** **rengø-ring** **for asbeststøv** **og lignende** | **Nedrivning kortvarigt og af mindre karakter, jf. §7 stk. 2, fx nedtagning af 4-6 asbestholdige bølgeeternitplader, enkelte fliser, to rørbøjninger** | **Reparation og vedlige-holdelse, fx at bore et hul i en væg m. asbest** | **Asbestarbejde med lavt støvniveau, fx overvåg ning/kontrol af luft. GV ikke over skredet** | **Arbejde i øvrigt hvor der er risiko for** **udsættelse for asbeststøv.**  |
| 1 | **Arbejdspladsvurdering**, og **kemisk risikovurdering**,  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 2 | **Oplæring og instruktion** vedasbestarbejde §31 | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 | **18-års aldersgrænse** (Normalt) | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 4 | **Skiltning** | X | X | X | X | X | X | X | X  |
| 5 | **Afgrænsning – tydelig - af områder med asbestarbejde**.  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 6 | **Arbejdsmetoder og tekniske hjælpemidler** der mest muligt begrænser støv | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 7 | **Løbende rengøring** under asbestarbejde og slutrengøring | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 8 | **Affald samles** hurtigst muligt, befugtes, emballeres og transporteres i lukket emballage mærket med asbest | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 | **Åndedrætsværn** anvendes ved risiko for udsættelse for asbeststøv, og alle ansatte skal have udleveret egnet åndedrætsværn | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 10 | **Egnede personlige værnemidler** (fx støvafvisende arbejdstøj) ved risiko for udsættelse for asbeststøv | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 11 | **Forundersøgelser** | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 12 | **Afhængigt af APV** jf. §8 og for at sikre at GV for asbest overholdes skal **luftmålinger** foretages regelmæssigt.  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 13 | **Geltapeprøver eller lignende (fx luftmålinger)** skal tages hvis nødvendigt for at fastslå om synligt støv eller hvis behov efter slutrengøring. NB hvis der er synligt støv skal der inden måling rengøres så der ikke er synligt støv. | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 14 | **Registreringspligt - af beskadiget asbest** eller risiko for udsættelse  | X | X | X | X | X | X | X | X |
| 15 | **Helbredsundersøgelser** | X | X | X | X | X | X |  | (X) |
| 16 | **Registrering i protokol**  | X | X | X | X | X | X |  | (X) |
| 17 | **Autorisation** | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 18 | **Arbejdsplan**  | X | X | X |  | X |  |  |  |
| 19 | **Særligt oplærings- og instruktionsforløb**, §32 stk. 1  |  |  | X | X | X | X | X | X |
| 20 | **Uddannelse (asbestcertifikat)** af personer beskæftiget med asbestarbejde | X | X |  |  | (X)Nedrivning **indvendigt** vil kræve uddannelse – dog ikke for private |  |  | (X) |
| 21 | Godtgøre **virksomheden kvalificeret** til arbejde med nedrivning  | X | X |  |  | X |  |  |  |
| 22 | **Anmeldelse** | X | X | X | X | X | X |  | (X) |
| 23 | **Støvtæt telt eller lign**., **luftsluse, undertryk og rensning af udsuget luft** | X | (X)\* | (X)\* | (X)\* |  | (X)\* |  | (X)\* |
| 24 | **Særligt omklædningsrum ogbaderum (bad som sluse)** + velfærd som efter øvrige regler | X | X | X | X | X | X |  | (X) |
| 25 | Adgang til omklædningsrum,håndvask og bruserum + **velfærd som efter øvrige regler** |  |  |  |  |  |  | X | (X) |

\* Risikovurdering i f. til ”Forekomst af asbeststøv i væsentligt omfang ”. Se AT´s hjemmeside om [”Forekomst af asbeststøv i væsentligt omfang”](https://at.dk/arbejdsmiljoe/asbest/asbest-i-arbejdsmiljoeet/nedrivning-hvor-der-forekommer-asbeststoev-i-vaesentligt-omfang/) og herunder arbejde med nedrivning der kan udføres på en så støvsvag måde, at der **ikke** forekommer asbeststøv i væsentligt omfang. Vær ved risikovurderingen opmærksom på at det af AT´s hjemmeside fremgår: ”Selvom der ikke forekommer asbeststøv i væsentligt omfang, er det ofte nødvendigt at afskærme arbejdsområdet for at beskytte personer i omgivelserne mod udsættelse for asbeststøv. Afskærmningen skal i så fald ikke nødvendigvis være ved hjælp af et støvtæt telt med sluse og undertryk”